1. 关闭程序，修改配置文件中的数据库链接字符串：Database1。
2. 启动程序：Zx2642DatabaseImportExport.exe。
3. 菜单项“导出数据库到Excel”将数据库中在线相关的表导出到当前目录下“ExcelUtils.xls”文件（注意导入、导出时，不要打开这个文件），每个excel子表对应一个数据库表，表名相同。建议先在系统中建立一条数据，然后导出，在excel文件中编辑新增记录，最后导入excel到数据库。
4. 菜单项“导出数据库到Excel”将当前目录下“ExcelUtils.xls”文件（注意导入、导出时，不要打开这个文件）导入到数据库。

|  |  |
| --- | --- |
| Mob\_MObject | 设备 |
| Pnt\_Point | 测点 |
| Sample\_Server | 采集服务器 |
| Sample\_ServerDAU | 数据采集器 |
| Sample\_Station | 采集工作站 |
| Sample\_DAUStation | 数据采集器和采集工作站的关联表 |
| Sample\_StationChannel | 采集工作站通道 |
| Sample\_PntChannel | 测点与采集工作站通道的关联表 |
| Analysis\_PntPosition | 总貌图测点位置 |
| Analysis\_MObjPosition | 总貌图设备位置 |
| Analysis\_MObjPicture | 总貌图设备图片 |

数据库表名